API 파라미터

* 측정 대기 : status = 0
* 측정 시작 : status = 1
* 무호흡 발생 (5~7초) : sign = 1 - 스마트폰 진동 알림
* 무호흡 발생 (7~10초) : sign = 2 - 스마트폰 소리 알림
* 무호흡 발생 (13~15초 이상) : sign = 3 - 보호자에게 문자 알림
* 아두이노에서 WiFi로 로그인 완료 : sign = 4
* 수면 패턴 분석 : sign = 5
* 무호흡 감지 시작 : sign = 6
* 측정 종료 : status = 2