


Arduino API 목록



* 전달받은 Username을 통해 User 테이블에 있는 해당 유저의 Status 값을 조회한다.
  + Status = 0 : 측정 종료
  + Status = 1 : 측정 시작
  + Status = 2 : 측정 대기(Default)



* 전달받은 Username의 Sign 값을 수정하여 DB에 저장한다.
  + Sign = 0 : 정상 호흡
  + Sign = 1 : 무호흡 발생 (5~7초 경과) – 진동 알림
  + Sign = 2 : 무호흡 발생 (7~10초 경과) – 소리 알림
  + Sign = 3 : 무호흡 발생 (10~12초 이상 경과) – 보호자에게 문자



* 전달받은 Username과 Count를 Infos 테이블에 저장한다.
* 이 저장된 데이터는 안드로이드 앱에서 측정 기록을 그래프로 볼 때 사용된다.